**项目名称：兴国县光园厂区视频监控系统采购**

**项目总预算：149818.00元整**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **货物主要技术参数** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| **一、前端设备** | | |  |  |  | **57509.00** |
| 1 | 400万声光警戒枪机 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 2、提供精准的人车分类侦测 3、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图 4、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁 | 13 | 台 | 765.00 | 9945.00 |
| 2 | 400万星光智能网络枪机 | 1、采用高性能400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器 2、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 3、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 4、输出400万( 2688×1520)@25fps | 25 | 台 | 630.00 | 15750.00 |
| 3 | 枪机支架 | 万向支架/壁装支架/铝合金 | 38 | 个 | 25.00 | 950.00 |
| 4 | 定制支架 | 定制围墙安装支架 | 18 | 个 | 280.00 | 5040.00 |
| 5 | 电源适配器 | 国标,12V2A输出,输入电压：AC170V~240V | 38 | 个 | 38.00 | 1444.00 |
| 6 | 双400W高清网络摄像机 | 1、枪球一体化设计，兼顾全景与细节，达到单个产品既能看全也能看清的优势 2、全景、细节都采用400万像素1/1.8英寸CMOS传感器 3、全景分辨率2688×1520，细节分辨率2688×1520 4、支持超星光级超低照度。全景相机：0.0006Lux/F1.0（彩色），0.0006Lux/F1.0（黑白）；细节相机：0.0005Lux/F1.35（彩色），0.0003Lux/F1.35（黑白） 5、支持H.265编码，实现超低码流传输 | 1 | 台 | 8450.00 | 8450.00 |
| 7 | 壁挂支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 1 | 个 | 180.00 | 180.00 |
| 8 | 工业级交换机 | 1、8\*RJ45 10/100/1000M 2、交换容量：16G 3、包转发率：1.488Mpps 4、包缓存：2.75Mb | 9 | 台 | 550.00 | 4950.00 |
| 9 | 光纤收发器 | 10/100自适应 | 9 | 对 | 450.00 | 4050.00 |
| 10 | 室外机柜 | 室外防水型，放置交换机，熔纤盘等 | 6 | 台 | 800.00 | 4800.00 |
| 11 | 室内墙柜 | 600\*600\*6U，放置交换机，熔纤盘等 | 3 | 台 | 650.00 | 1950.00 |
| **二、监控中心设备** | | |  |  |  | **25730.00** |
| 1 | 硬盘录像机 | 1、嵌入式微控制器；嵌入式操作系统； 2、网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA； 3、网络带宽接入320Mbps,储存320Mbps,转发320Mbps； 4、网络视频接入64路；IPC分辨率12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P； | 1 | 台 | 8500.00 | 8500.00 |
| 2 | 监控专用硬盘 | 4000G；5900RPM；64M；SATA | 8 | 块 | 850.00 | 6800.00 |
| 3 | 监视器 | 1、工业级宽视角面板，适合7\*24小时连续工作 2、面板尺寸≥54.6" 3、领先算法技术，色彩靓丽、逼真  4、亮度：≥300cd/m2；分辨率：≥3840×2160；输入：HDMI 2.0×3、USB 2.0×1、AV×1、Component×1；输出：Coaxial×1、Earphone×1、内置喇叭×2； | 1 | 台 | 7500.00 | 7500.00 |
| 4 | 24口全千兆交换机 | 1、≥24\*RJ45 10/100/1000M 2、交换容量：≥48G 3、包转发率：≥35.7Mpps 4、包缓存：≥4.1Mb | 1 | 台 | 950.00 | 950.00 |
| 5 | 机柜 | 600\*600\*32U | 1 | 台 | 1980.00 | 1980.00 |
| **三、传输** | | |  |  |  | **66579.00** |
| 1 | 主干电源线 | RVV2\*2.5 | 800 | 米 | 6.50 | 5200.00 |
| 2 | 分支电源线 | RVV2\*1.5 | 1820 | 米 | 4.20 | 7644.00 |
| 3 | 超五类室外阻水网线 | 超五类室外阻水网线 | 7 | 箱 | 850.00 | 5950.00 |
| 4 | 光缆 | 室外单模千兆光缆，12芯 | 1200 | 米 | 3.50 | 4200.00 |
| 5 | 光纤熔接 | 标准 | 108 | 芯 | 30.00 | 3240.00 |
| 6 | 48口光纤终端盒 | 48口光纤接线箱，含耦合器 | 1 | 套 | 850.00 | 850.00 |
| 7 | 12口光纤终端盒 | 12口光纤接线箱，含耦合器 | 9 | 套 | 220.00 | 1980.00 |
| 8 | SC单模光纤跳线 | 3米单模 SC/UPC-SC/UPC | 36 | 根 | 30.00 | 1080.00 |
| 9 | SC单模光纤尾纤 | 3米单模 SC/UPC-SC/UPC | 54 | 根 | 30.00 | 1620.00 |
| 10 | 线管 | PVCΦ20/25/32 | 500 | 米 | 1.80 | 900.00 |
| 11 | 线管 | Φ32PE管 | 200 | 米 | 5.50 | 1100.00 |
| 12 | 检查井 | 手孔井 | 10 | 套 | 700.00 | 7000.00 |
| 13 | 过路镀锌管 | 镀锌钢管DN50 | 55 | 米 | 38.00 | 2090.00 |
| 14 | 电缆管道挖掘 | 绿化挖掘，回建，清土 | 200 | 米 | 35.00 | 7000.00 |
| 15 | 电缆管道破路挖掘 | 水泥路面挖掘，回建，清土 | 55 | 米 | 195.00 | 10725.00 |
| 16 | 布线、安装及辅材 | 安装调试费，高清线、电源线接插头、水晶头、五金配件等 | 1 | 项 | 6000.00 | 6000.00 |
| **以上产品均为国产产品，预算总金额：149818.00元整** | | | | | | |